# Τεχνικά στοιχεία

Αναδευτήρας |  | GRW 140
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Ονομαστική ισχύς | W | 1.400
Αποδιδόμενη ισχύς | W | 500
Μηχανική επιλογή ταχύτητας |  | ●
Ομαλή εκκίνηση |  | ●
Προεπιλογή αριθμού στροφών |  | ●
Ηλεκτρονική σταθεροποίηση |  | ●
Προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση |  | ●
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο
1η ταχύτητα | min–1 | 200–480
2η ταχύτητα | min–1 | 300–750
Ονομαστική ροπή στρέψης
1η ταχύτητα | Nm | 10,2
2η ταχύτητα | Nm | 6,7
Υποδοχή εξαρτήματος |  | M14
Μέγιστη διάμετρος αναδευτήρα | mm | 140
ΒάροςA) | kg | 4,2
Κατηγορία προστασίας |  | / II

A)

  Βάρος χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο και χωρίς φις

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.