# Çalışırken dikkat edilecek hususlar

Herhangi bir engel veya tehlikeye özellikle dikkat ederek incelemeyi planladığınız alanı kontrol edin.

Kamera kablosunu (13), kamera kafası incelenecek alana kolayca girebilecek şekilde bükün. Kamera kafasını incelenecek alana dikkatli bir şekilde sokun.

Kamera ışığının (15) parlaklığını resim net olarak görünecek biçimde ayarlayın. Örneğin yüksek oranda yansıtıcı nesnelerle, daha az ışıkla daha iyi bir resim elde edebilirsiniz.

İncelenecek nesnelerin bulanık görüntülenmesi halinde, kamera kafası (14) ile nesne arasındaki mesafeyi azaltın veya arttırın.

##

Aküyü neme ve suya karşı koruyun.

Aküyü sadece −20 °C ile 50 °C arasındaki bir sıcaklıkta saklayın. Örneğin yaz aylarında aküyü otomobil içerisinde bırakmayın.

Şarj işleminden sonra çok kısa süre çalışılabi‌liyorsa akü ömrünü tamamlamış ve değiştirilmesi gerekiyor demektir.

İmha konusundaki talimatlara uyun.

##

| Neden | Çözüm
--- | --- | ---
Ekrandaki hata göstergesi
| Kamera kablosu monte edilmemiş | Kamera kablosunu monte edin.
| Micro-SD kablosu takılmamış veya düzgün takılmamış | Micro-SD kartı takın ve dayanma noktasına kadar itin.