# Navodila za delo

Preverite okolico, ki jo želite pregledati, in še posebej pazite na ovire ali nevarna mesta.

Prepognite kabel kamere (13) tako, da boste lahko glavo kamere dobro uvedli v okolico, ki jo želite pregledati. Previdno napeljite kabel kamere.

Svetlost lučke kamere (15) nastavite tako, da bo slika jasna. Če se svetloba od predmeta močno odseva, lahko na primer z zmanjšanjem osvetlitve dosežete boljšo sliko.

Če so pregledovani predmeti prikazani preveč neostro, potem znižajte ali povečajte razdaljo med glavo kamere (14) in predmetom.

##

Akumulatorsko baterijo morate zavarovati pred vlago in vodo.

Akumulatorsko baterijo skladiščite samo v temperaturnem območju od −20 °C do 50 °C. Poleti akumulatorske baterije ne puščajte v avtomobilu.

Bistveno krajši čas delovanja po polnjenju pomeni, da je akumulatorska baterija izrabljena in da jo je treba zamenjati.

Upoštevajte navodila za odstranjevanje.

##

| Vzrok | Ukrepi
--- | --- | ---
Prikaz napak na zaslonu
| Kabel kamere ni nameščen | Namestite kabel kamere.
| Kartica Micro-SD ni vstavljena oz. ni vstavljena pravilno | Vstavite kartico Micro-SD in jo potisnite do prislona.