# Anvisninger

Kontroller omgivelsene du ønsker å inspisere, og vær spesielt oppmerksom på hindringer og steder med farer.

Bøy kamerakabelen (13) slik at kamerahodet uten problemer kan føres inn i omgivelsene som skal undersøkes. Før kamerakabelen forsiktig inn.

Tilpass lysstyrken til kameralyset (15) slik at det er lett å se bildet. I forbindelse med sterkt reflekterende gjenstander kan du for eksempel få bedre bilder med mindre lys.

Hvis gjenstandene som skal undersøkes, vises uskarpt, reduserer eller øker du avstanden mellom kamerahodet (14) og gjenstanden.

##

Beskytt batteriet mot fuktighet og vann.

Det oppladbare batteriet må oppbevares ved temperatur fra −20 °C til 50 °C. Du må for eksempel ikke la det ligge i bilen om sommeren.

En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen er et tegn på at batteriet er oppbrukt og må skiftes ut.

Følg anvisningene om kassering.

##

| Årsak | Løsning
--- | --- | ---
Feilvisning på displayet
| Kamerakabel ikke montert | Monter kamerakabelen.
| Micro-SD-kort ikke satt inn eller ikke riktig satt inn | Sett inn Micro-SD-kortet, og skyv det inn til det stopper.