# 안전 수칙

제시된 모든 지침을 숙지하고 이를 준수해야 합니다. 산업용 내시경을 해당 지침에 따라 사용하지 않으면, 산업용 내시경에 내장되어 있는 안전장치에 안 좋은 영향을 미칠 수 있습니다. 본 설명서를 잘 보관하시기 바랍니다.

- 산업용 내시경의 수리는 해당 자격을 갖춘 전문 인력에게 맡기고, 수리 정비 시 순정 부품만 사용하십시오. 이 경우에만 산업용 내시경의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.

- 가연성 액체, 기체 또는 분진이 존재하는 폭발 위험이 있는 환경에서는 산업용 내시경을 이용해 작업하지 마십시오. 산업용 내시경에 분진이나 증기에 점화하는 불꽃이 생길 수 있습니다.

- 산업용 내시경에서 작업(예: 조립, 유지보수 등)을 시작하기 전이나 산업용 내시경을 운반 및 보관하는 경우 배터리를 산업용 내시경에서 분리하십시오.

- 오랜 기간 사용하지 않을 경우 산업용 내시경의 배터리를 빼두십시오. 배터리는 오래 두면 부식되고 방전될 수 있습니다.

- 광선이 사람이나 동물에 향하지 않도록 하고 먼거리에서라도 직접 광선 안으로 들여다 보지 마십시오.

- 산업용 내시경을 사용하기 전에 작업 영역을 점검하십시오. 산업용 내시경의 어떠한 부품도 전기 라인, 스스로 움직이는 부품 또는 화학 물질과 접촉해서는 안 됩니다. 작업 영역에 있는 전기 라인으로부터 회로를 차단하십시오. 이러한 조치를 통해 폭발, 감전 및 물적 손상 위험을 방지할 수 있습니다.

- 작업 영역에 건강에 유해한 물질이 있는 경우에는 보안경, 보호 장갑 또는 보호 마스크와 같은 적합한 개인 보호장비를 착용하십시오. 배수 덕트나 유사한 영역에 독성, 전염성, 부식성 또는 그 외 건강에 유해한 고체, 액체, 기체 형태의 물질이 포함되어 있을 수 있습니다.

- 건강에 유해한 물질과 함께 작업하는 경우 특히 청결 유지에 신경 쓰십시오. 작업하는 동안 음식물을 섭취하지 마십시오. 건강에 유해한 물질에 닿지 않도록 하고, 작업 후 유해 물질에 닿을 수 있는 손과 다른 신체 부위를 따뜻한 비눗물로 씻으십시오. 이를 통해 건강상의 위험을 피하게 됩니다.

- 산업용 내시경을 사용할 경우네는 수중에 서 있지 마십시오. 수정에서 작업하면 감전이 발생할 위험이 있습니다.

- 배터리를 분해하지 마십시오. 단락이 발생할 위험이 있습니다‌.

- 배터리가 손상되었거나 잘못 사용될 경우 증기가 발생할 수 있습니다. 배터리에서 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다. 작업장을 환기시키고, 필요한 경우 의사와 상담하십시오. 증기로 인해 호흡기가 자극될 수 있습니다‌.

- 배터리를 잘못 사용거나 배터리가 손상된 경우, 배터리에서 가연성 유체가 흘러나올 수 있습니다. 누수가 생긴 배터리에 닿지 않도록 하십시오. 피부에 접하게 되었을 경우 즉시 물로 씻으십시오. 유체가 눈에 닿았을 경우 바로 의사와 상담하십시오. 배터리에서 나오는 유체는 피부에 자극을 주거나 화상을 입힐 수 있습니다.

- 못이나 스크류 드라이버 같은 뾰족한 물체 또는 외부에서 오는 충격 등으로 인해 축전지가 손상될 수 있습니다. 내부 단락이 발생하여 배터리가 타거나 연기가 발생하고, 폭발 또는 과열될 수 있습니다.

- 배터리를 사용하지 않을 때는 각 극 사이에 브리징 상태가 생길 수 있으므로 페이퍼 클립, 동전, 열쇠, 못, 나사 등 유사한 금속성 물체와 멀리하여 보관하십시오‌. 배터리 극 사이에 쇼트가 일어나 화상을 입거나 화재를 야기할 수 있습니다.

- 제조사의 배터리 제품만 사용하십시오. 그래야만 배터리 과부하의 위험을 방지할 수 있습니다.

- 배터리는 제조사에서 권장하는 충전기에만 충전하십시오. 특정 제품의 배터리를 위하여 제조된 충전기에 적합하지 않은 다른 배터리를 충전할 경우 화재 위험이 있습니다.

| 배터리를 태양 광선 등 고열에 장시간 노출되지 않도록 하고 불과 오염물질, 물, 수분이 있는 곳에 두지 마십시오. 폭발 및 단락의 위험이 있습니다.

| 자성 액세서리를 심장 박동 조절장치 또는 인슐린 펌프와 같은 삽입물 및 기타 의학 기기 근처로 가져오지 마십시오. 액세서리의 자석으로 인해 자기장이 형성되어 삽입물 또는 의학 기기의 기능에 장애를 일으킬 수 있습니다.

- 자성 액세서리를 자기 데이터 매체나 자력에 예민한 기기에서 멀리 두십시오. 액세서리의 자석으로 인해 데이터가 손실되어 복구되지 않을 수 있습니다.