# ข้อแนะนำในการทำงาน

ตรวจสอบพื้นที่ซึ่งคุณวางแผนตรวจสอบ โดยป้องกันไม่ให้มีสิ่งกีดขวางหรืออันตรายใด ๆ

บิดงอสายกล้อง (13) เพื่อให้หัวกล้องสอดเข้าไปในบริเวณที่ต้องการตรวจสอบได้ง่าย ใส่สายกล้องอย่างระมัดระวัง

ปรับความสว่างของแสงกล้อง (15) เพื่อให้มองเห็นภาพได้ง่าย ตัวอย่างเช่นเมื่อใช้วัตถุสะท้อนแสงสูง คุณจะได้ภาพที่ดีขึ้นโดยมีแสงน้อยลง

หากวัตถุที่จะตรวจดูเบลอให้ลดหรือเพิ่มระยะห่างระหว่างหัวกล้อง (14) กับวัตถุ

##

ปกป้อง‌แบตเตอรี่‌จาก‌ความชื้น‌และ‌น้ำ

เก็บรักษาแบตเตอรี่ในช่วงอุณหภูมิ −20 °C ถึง 50 °C เท่านั้น อย่าปล่อยวางแบตเตอรี่ไว้ในรถยนต์ในช่วงฤดูร้อน

หลังจาก‌ชาร์จ‌แบตเตอรี่แล้ว หาก‌แบตเตอรี่‌มี‌ช่วง‌เวลา‌ทำงาน‌สั้น‌มาก แสดงว่า‌แบตเตอรี่เสื่อม‌และ‌ต้อง‌เปลี่ยนใหม่

ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการกำจัดขยะ

##

| สาเหตุ | มาตรการแก้ไข
--- | --- | ---
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในจอแสดงผล
| สายกล้องไม่ได้ติดตั้งอยู่ | สายกล้องติดตั้งอยู่
| ไม่ได้ใส่การ์ดไมโคร SD หรือใส่ไม่ถูกต้อง | ใส่การ์ดไมโคร SD และดันเข้าจนสุด