# Çalışma

- El aletini (1) ve aküyü (17) ıslanmaya ve doğrudan güneş ışınlarına karşı koruyun. Kamera kablosu ve kamera kafası montajı doğru yapıldığında su geçirmezdir. Ancak el aleti ve akü suya karşı korunmalı değildir, su ile temas durumunda elektrik çarpması veya hasar riski vardır.

- Kamera kafasındaki objektif (14) buğulanmışsa, denetim kamerasını kullanmayın. Ancak nem buharlaştıktan sonra, denetim kamerasını açın. Aksi takdirde, denetim kamerası hasar görebilir.

- Açılan ışık kaynağı (15) çalışma sırasında ısınabilir. Yanıklara neden olmamak için, ışık kaynağına dokunmayın.

- Denetim kamerasını aşırı sıcaklıklara veya büyük sıcaklık değişikliklerine maruz bırakmayın. Örneğin gözlem kamerasını uzun süre otomobil içinde bırakmayın. Büyük sıcaklık değişikliklerinden sonra, denetim kamerasını tekrar çalıştırmadan önce bir süre sıcaklık dengelemesini bekleyin.

Çalıştırma
Çalışırken dikkat edilecek hususlar