# Upute za rad

Provjerite okolinu koju želite pregledati i posebno pazite na prepreke ili opasna mjesta.

Savijte kabel kamere (13) tako da se glava kamere može dobro uvući u ispitivanu okolinu. Oprezno uvucite kabel kamere.

Prilagodite svjetlinu svjetiljke kamere (15) tako da je slika dobro vidljiva. Primjerice kod jako reflektirajućih predmeta možete s manje svjetla dobiti bolju sliku.

Ako bi se ispitivani predmeti prikazali nedovoljno oštrim, u tom slučaju smanjite ili povećajte razmak između glave kamere (14) i predmeta.

##

Zaštitite akumulator od vlage i vode.

Aku-bateriju čuvajte samo u prostoriji u kojoj je raspon temperature od −20 °C do 50 °C. Npr. aku-bateriju ljeti ne ostavljajte u automobilu.

Bitno skraćenje vremena rada nakon punjenja pokazuje da je aku-baterija istrošena i da je treba zamijeniti.

Pridržavajte se uputa za zbrinjavanje u otpad.

##

| Uzrok | Pomoć
--- | --- | ---
Prikaz pogreške na zaslonu
| Kabel kamere nije montiran | Montirajte kabel kamere.
| Micro-SD kartica nije odnosno nije pravilno umetnuta | Umetnite Micro-SD karticu i gurnite do kraja.