# Rad

- Zaštitite ručni uređaj (1) i akumulator (17) od vlage i direktnog sunčevog zračenja. Kabl kamere i glava kamere su u slučaju pravilne montaže otporni na vodu. Ručni uređaj i akumulatorska baterija ipak nisu zaštićeni od vode, u slučaju kontakta sa vodom postoji rizik od električnog udara ili oštećenja.

- Nemojte da koristite kameru za inspekciju, kada su zamagljena sočiva na glavi kamere (14). Kameru za inspekciju uključite tek kada na njoj više ne bude vlage. Kamera za inspekciju u suprotnom može da se ošteti.

- Uključena svetla (15) mogu da se ugreju tokom rada. Nemojte da dodirujete svetla da se ne biste opekli.

- Kameru za inspekciju nemojte da izlažete ekstremnim temperaturama ili promenama temperature. Nemojte ih predugo ostavljati npr. u automobilu. Pustite kameru za inspekciju pri većim temperaturnim kolebanjima da se prvo prilagodi temperaturi, pre nego je pustite u rad.

Puštanje u rad
Napomene za rad