# Napájení

Kontrolní kameru lze používat s běžnými bateriemi nebo s lithium-iontovým akumulátorem Bosch.

## Provoz s adaptérem pro baterie (viz obrázek A)

Baterie se nasazují do adaptéru pro baterie.

- Adaptér pro baterie je určený výhradně pro použití v určených kontrolních kamerách Bosch a nesmí se používat s elektrickým nářadím.

Pro vložení baterií zasuňte pouzdro (26) adaptéru pro baterie do otvoru (28). Vložte baterie do pouzdra podle vyobrazení na krytce (27). Nasaďte krytku na pouzdro tak, aby zaskočila a nevyčnívala z rukojeti kontrolní kamery.

Pro vyjmutí baterií stiskněte odjišťovací tlačítka (18) krytky (27) a krytku stáhněte. Vytáhněte uvnitř umístěné pouzdro (26) z otvoru (28).

Vždy vyměňujte všechny baterie současně. Používejte pouze baterie od jednoho výrobce a se stejnou kapacitou.

- Když kontrolní kameru delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní baterie. Při delším skladování mohou baterie zkorodovat a samy se vybít.

## Provoz s akumulátorem (viz obrázek B)

- Používejte pouze nabíječky uvedené v technických údajích. Jen tyto nabíječky jsou přizpůsobené pro lithium-iontové akumulátory, které lze používat s vaší kontrolní kamerou.

Upozornění: Používání akumulátorů, které nejsou vhodné pro vaši kontrolní kameru, může vést k nesprávným funkcím nebo k poškození kontrolní kamery.

Upozornění: Akumulátor se dodává částečně nabitý. Aby byl zaručen plný výkon akumulátoru, před prvním použitím akumulátor úplně nabijte.

Lithium-iontový akumulátor lze nabíjet kdykoli, aniž by se tím zkrátila životnost. Přerušení procesu nabíjení nepoškozuje akumulátor.

Pro nasazení nabitého akumulátoru (17) zasuňte akumulátor do otvoru (28) tak, aby citelně zaskočil a nevyčníval z rukojeti kontrolní kamery.

Pro vyjmutí akumulátoru (17) stiskněte odjišťovací tlačítka (18) a vytáhněte akumulátor z otvoru (28). Nepoužívejte přitom násilí.