# نحوه عملکرد

- دسته ابزار ‏(1)‏ و باتری قابل شارژ ‏(17)‏ را در برابر رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید مصون نگه دارید. کابل دوربین و سر دوربین در صورت نصب صحیح ضد آب هستند. با این حال، دسته ابزار و باتری قابل شارژ در برابر آب مصون نیستند، در صورت تماس با آب خطر برق گرفتگی و آسیب دیدگی وجود دارد.

- در صورت وجود بخار روی عدسی واقع در سر دوربین (14) از دوربین بازرسی استفاده نکنید. دوربین بازرسی را پس از رفع رطوبت روشن کنید. در غیر این صورت دوربین بازرسی آسیب می بیند.

- چراغ روشن شده ‏(15)‏ ممکن است هنگام کار داغ شود. جهت جلوگیری از سوختگی، چراغ را لمس نکنید.

- دوربین بازرسی را در معرض دمای بسیار بالا یا نوسانات دما قرار ندهید. برای مثال آنها را برای مدت طولانی در خودرو قرار ندهید. در صورت نوسانات شدید دما، پیش از اینکه دوربین بازرسی را مورد استفاده قرار دهید، نخست بگذارید خود را با دمای محیط وفق دهد.

نحوه راه اندازی
نکات عملی