# Указания по применению

Проверьте среду, которую вы хотите осмотреть, уделяя особое внимание любым препятствиям или опасным местам.

Изогните кабель камеры (13) таким образом, чтобы головку камеры можно было легко вставить в среду, подлежащую осмотру. Осторожно введите кабель камеры.

Настройте яркость ламп камеры (15) таким образом, чтобы изображение хорошо распознавалось. Например, объекты с высокими отражающими свойствами позволяют получить более качественное изображение при меньшей освещенности.

Если исследуемые объекты отображаются размытыми, уменьшите или увеличьте расстояние между головкой камеры (14) и объектом.

##

Защищайте аккумуляторную батарею от воздействия влаги и воды.

Храните аккумулятор только в диапазоне температур от−20 °C до 50 °C. Не оставляйте аккумулятор летом в автомобиле.

Значительное сокращение продолжительности работы после заряда свидетельствует о старении аккумулятора и указывает на необходимость его замены.

Учитывайте указания по утилизации.

##

| Причина | Способ устранения
--- | --- | ---
Индикация неисправностей на дисплее
| Кабель камеры не подключен | Подключите кабель камеры.
| Карта Micro-SD не вставлена или вставлена неправильно | Вставьте карту Micro-SD и задвиньте ее до упора.