# 作業注意事項

請檢查您想要斟查的周遭環境，並請特別留意障礙物或危險位置。

請將攝像電纜 (13) 彎折成攝像頭方便深入查看區域的角度。請小心地將攝像電纜伸入。

請調整攝像照明燈 (15) 的亮度，以便看清楚畫面。舉例來說，反射性佳的物體只需要少許燈光就能將畫面看得很清楚。

如果畫面上的欲查看物體模糊不清，請您縮短或拉開攝像頭 (14) 與該物體之間的距離。

##

妥善保護充電電池，避免濕氣和水分滲入。

充電電池必須儲存在 −20 °C 至 50 °C 的環境中。夏天不可以把充電電池擱置在汽車中。

充電後如果充電電池的使用時間明顯縮短，代表充電電池已經損壞，必須更換新的充電電池。

請您遵照廢棄物處理相關指示。

##

| 原因 | 補救措施
--- | --- | ---
顯示器上出現的錯誤
| 未安裝攝像電纜 | 請安裝攝像電纜。
| Micro-SD 卡未正確插入 | 請插入 Micro-SD 卡並將它推入到底。