# Delovanje

- Ročno napravo (1) in akumulatorsko baterijo (17) zaščite pred vlago in sončnimi žarki. Kabel kamere in glava s kamero sta ob pravilni montaži vodotesna. Ročna naprava in akumulatorska baterija pa nista zaščiteni pred vodo, zato ob stiku z vodo obstaja nevarnost električnega udara ali poškodb.

- Pregledovalne kamere ne uporabljajte, če je leča na glavi kamere (14) poškodovana. Pregledovalno kamero vklopite šele po tem, ko je vlaga izparela. Sicer se pregledovalna kamera lahko poškoduje.

- Vklopljena lučka (15) se lahko med delovanjem močno segreje. Ne dotikajte se lučke, da se izognete možnosti opeklin.

- Pregledovalna kamera ne sme biti izpostavljena ekstremnim temperaturam ali temperaturnim nihanjem. Ne dovolite, da bi naprava dalj časa ležala v avtomobilu. Pri večjih temperaturnih nihanjih počakajte, da se temperatura pregledovalne kamere najprej ustali, šele nato napravo uporabite.

Zagon
Navodila za delo