# Lưu/truyền bản ghi (GIC 4‑23 C)

## Chụp ảnh

Nhấn nút chụp ảnh (14), để chụp ảnh hiển thị màn hình hiện tại. Ảnh được lưu trong bộ nhớ trong của camera kiểm tra và có thể được truyền qua USB Type‑C®.

## Truyền dữ liệu qua giao diện USB Type-C®

Bật camera kiểm tra để truyền dữ liệu qua USB Type‑C®. Mở nắp ổ cắm USB Type‑C® (3). Kết nối ổ cắm USB Type‑C® với PC bằng cáp USB Type‑C® (29).

Mở trình duyệt tệp trên máy tính của bạn và chọn ổ đĩa Bosch_GIC. Trên máy tính bạn có thể copy, di chuyển hoặc xóa các tệp đã lưu khỏi bộ nhớ trong của camera kiểm tra.

Ngay khi bạn kết thúc quá trình mong muốn, hãy tách riêng ổ đĩa theo tiêu chuẩn.

Lưu ý: Trước hết hãy thoát khỏi ổ đĩa từ hệ điều hành của PC (thoát ổ đĩa), nếu không bộ nhớ trong của camera kiểm tra có thể bị hỏng.

Tháo cáp USB Type-C® (Camera kiểm tra sẽ tự động tắt). Đóng nắp che trên (2) để bảo vệ khỏi bụi và nước bắn.

Lưu ý: Chỉ kết nối camera kiểm tra với PC qua giao diện USB Type-C®. Camera kiểm tra có thể bị hỏng khi kết nối với các thiết bị khác.

Lưu ý: Giao diện USB Type-C® chỉ dùng để truyền dữ liệu, pin và thiết bị khác không thể sạc qua đó.