# การปฏิบัติงาน

- ปกป้องอุปกรณ์พกพาและแบตเตอรี่แบบชาร์จได้หรืออะแดปเตอร์แบตเตอรี่ไม่ให้สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง รวมถึงปกป้องแบตเตอรี่แบบชาร์จได้หรืออะแดปเตอร์แบตเตอรี่จากความชื้น สายกล้อง (1) และหัวกล้อง (4) จะสามารถกันน้ำได้ รวมถึงอุปกรณ์พกพา (15) จะได้รับการป้องกันจากน้ำกระเด็นหากได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (16) และอะแดปเตอร์แบตเตอรี่จะไม่ได้รับการป้องกันจากน้ำ ดังนั้นหากสัมผัสกับน้ำจึงอาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเกิดความชำรุดเสียหายได้

- ห้ามให้กล้องตรวจจับ หากเลนส์ที่หัวกล้อง (4) มีฝ้าจับ อย่าเปิดสวิตช์กล้องตรวจจับจนกว่าความชื้นจะระเหยออกจนหมด มิฉะนั้นกล้องตรวจจับอาจชำรุดเสียหายได้

- หลอดไฟที่เปิดอยู่ (5) อาจร้อนในระหว่างการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวกไหม้ อย่าสัมผัสหลอดไฟ

- ไม่ตั้งกล้องตรวจจับในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีความผันผวนของอุณหภูมิ ต. ย. เช่น อย่าปล่อยเครื่องไว้ในรถยนต์เป็นเวลานาน ในกรณีที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงมาก ต้องปล่อยให้กล้องตรวจจับปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิแวดล้อมก่อนใช้งาน

การเริ่มต้นปฏิบัติงาน
เมนูหลัก
การบันทึก/การถ่ายโอนข้อมูลบันทึก
การบันทึก/การถ่ายโอนข้อมูลบันทึก
ข้อแนะนำในการทำงาน