# Lưu/truyền bản ghi (GIC 5‑27 C)

## Chụp ảnh/ghi video

Khi thẻ nhớ Micro-SD được cắm (30), ảnh và video sẽ được lưu trên thẻ.

Nếu không có thẻ nhớ Micro-SD, ảnh sẽ được lưu vào bộ nhớ trong của camera kiểm tra, nhưng không thể quay video.

Chế độ ảnh: Nhấn nút chụp ảnh/ghi video (19), để chụp ảnh hiển thị màn hình hiện tại.

Chế độ video: Để khởi động ghi video, hãy nhấn nút chụp ảnh/ghi video (19), để kết thúc nhấn nút chụp ảnh/ghiVideo (19) hoặc nhấn nút giữa (11).

Có thể chuyển đổi giữa chế độ ảnh và video qua <Menu chính>.

## Tổng quan Truyền dữ liệu

- Truyền các tệp ảnh từ bộ nhớ trong lên thẻ nhớ Micro-SD (30): Khi cắm thẻ nhớ Micro-SD (30) xuất hiện truy vấn trong màn hình, hỏi có cần truyền dữ liệu đã lưu ở bộ nhớ trong của camera kiểm tra sang thẻ nhớ Micro-SD không.
- Truyền các tệp ảnh từ bộ nhớ trong bằng USB Type‑C®: Chỉ có thể truyền, nếu thẻ nhớ Micro-SD (30) không được cắm vào camera kiểm tra.
- Truyền các tệp từ thẻ nhớ Micro-SD (30): Bạn có thể truyền các tệp từ thẻ nhớ Micro-SD đã cắm (30) bằng USB Type‑C® hoặc tháo thẻ nhớ Micro-SD (30) và lắp vào một thiết bị khác.

## Lắp thẻ Micro-SD

Mở nắp che (2) và đẩy thẻ nhớ Micro-SD (30) đúng hướng vào khe (18) cho tới cữ chặn. Đóng cẩn thận nắp che trên lại.

## Truyền dữ liệu qua giao diện USB Type-C®

Bật camera kiểm tra để truyền dữ liệu qua USB Type‑C®. Mở nắp ổ cắm USB Type‑C® (3). Kết nối ổ cắm USB Type‑C® với PC bằng cáp USB Type‑C® (29).

Mở trình duyệt tệp trên máy tính của bạn và chọn ổ đĩa để truyền tệp tin. Tên của ổ đĩa là:

- nếu không có thẻ nhớ Micro-SD nào được lắp vào camera kiểm tra: Bosch_GIC
- nếu thẻ nhớ Micro-SD không tên được lắp vào camera kiểm tra: Tên tiêu chuẩn của ổ USB
- nếu thẻ nhớ Micro-SD có tên được lắp vào camera kiểm tra: Tên của thẻ nhớ Micro-SD

Trên máy tính bạn có thể copy, di chuyển hoặc xóa các tệp đã lưu khỏi bộ nhớ trong hoặc thẻ nhớ Micro-SD của camera kiểm tra.

Ngay khi bạn kết thúc quá trình mong muốn, hãy tách riêng ổ đĩa theo tiêu chuẩn.

Lưu ý: Trước hết hãy thoát khỏi ổ đĩa từ hệ điều hành của PC (thoát ổ đĩa), nếu không bộ nhớ trong của camera kiểm tra có thể bị hỏng.

Tháo cáp USB Type-C® (Camera kiểm tra sẽ tự động tắt). Đóng nắp che trên (2) để bảo vệ khỏi bụi và nước bắn.

Lưu ý: Chỉ kết nối camera kiểm tra với PC qua giao diện USB Type-C®. Camera kiểm tra có thể bị hỏng khi kết nối với các thiết bị khác.

Lưu ý: Giao diện USB Type-C® chỉ dùng để truyền dữ liệu, pin và thiết bị khác không thể sạc qua đó.