# Perawatan dan pembersihan

Jangan memasukkan gagang alat (15) ke dalam air atau cairan lainnya.

Jaga kebersihan kamera inspeksi. Bersihkan kamera inspeksi dan semua aksesori secara menyeluruh setelah digunakan untuk bekerja di area dengan zat yang berbahaya bagi kesehatan.

Jika alat kotor, bersihkan dengan lap yang lembut dan lembap. Jangan gunakan bahan pembersih atau zat pelarut.

Bersihkan terutama lensa kamera (6) secara rutin dan perhatikan seratnya.

## Mengganti baterai kancing yang terintegrasi

Penggantian baterai kancing harus dilakukan oleh Bosch atau pusat layanan pelanggan resmi untuk perkakas listrik Bosch.

- Perhatian: Selalu ganti baterai kancing dengan baterai kancing dengan jenis yang sama. Terdapat risiko ledakan.

- Lepas dan buang baterai kancing yang telah habis dengan cara yang ramah lingkungan. Baterai kancing yang telah habis dapat bocor dan dapat merusak produk atau melukai pengguna.