# 儲存／傳輸拍攝 (GIC 5‑27 C)

## 拍攝照片／影片

如已插入 Micro-SD 卡 (30)，則照片和影片將儲存於卡上。

若無 Micro-SD 卡，則照片將儲存於探斟攝像儀的內部記憶體內。

照片模式：按下拍照／攝影鍵 (19)，以拍攝目前顯示器內容的照片。

影片模式：若要開始攝影，按下拍照／攝影鍵 (19)，若要結束，按下拍照／攝影鍵 (19) 或中央鍵 (11)。

透過 <主功能表> 即可在照片和影片模式之間切換。

## 檔案傳輸方式一覽

- 將照片檔案從內部記憶體傳輸至 Micro-SD 卡 (30)：在插入 Micro-SD 卡 (30) 時，顯示器上會出現是否要將儲存在探斟攝像儀內部記憶體的檔案傳輸至 Micro-SD 卡。
- 將照片檔案從內部記憶體透過 USB Type‑C® 傳輸：只有在探斟攝像儀未插 Micro-SD 卡 (30) 的情況下，才可進行此傳輸。
- 將檔案從 Micro-SD 卡 (30) 傳輸：您可將檔案從插入的 Micro-SD 卡 (30) 透過 USB Type‑C® 進行傳輸，或將 Micro-SD 卡 (30) 取出並插入其他裝置。

## 插入 Micro-SD 卡

打開上蓋 (2) 並將 Micro-SD 卡 (30) 以正確方向往插槽 (18) 內推入到底。小心重新關緊上蓋。

## 透過 USB Type-C® 介面進行資料傳輸

若要透過 USB Type‑C® 進行資料傳輸，請啟動探斟攝像儀。打開 USB Type-C® 插孔護蓋 (3)。將 USB Type‑C® 插孔透過 USB Type‑C® 傳輸線 (29) 與您的電腦連接。

啟動您電腦上的檔案瀏覽器，並選擇欲傳輸檔案的磁碟機。磁碟機的名稱為：

- 若探斟攝像儀未插入 Micro-SD 卡：Bosch_GIC
- 若未命名的 Micro-SD 卡插入探斟攝像儀：USB 磁碟機的標準名稱
- 若已命名的 Micro-SD 卡插入探斟攝像儀：Micro-SD 卡的名稱

已儲存的檔案可從探斟攝像儀的內部記憶體或 Micro-SD 卡複製、移動至您的電腦或刪除。

完成您想執行的過程後，請立即按標準程序與磁碟斷開連線。

提示：請先將磁碟機從電腦的作業系統卸除（退出磁碟機），否則探斟攝像儀的內部記憶體可能會受損。

移除 USB Type-C® 連接線（此時探斟攝像儀將自動關閉）。關閉上方插槽護蓋 (2)，，以防髒污或液體潑濺。

提示：透過 USB Type-C® 介面僅能將探斟攝像儀與電腦連接。若與其他裝置連接，探斟攝像儀可能會受損。

提示：USB Type-C® 介面僅用於資料傳輸，不可經由它為充電電池或其他裝置充電。