# 安全注意事項

×

您必須完整詳讀本說明書並確實遵照其內容。若未依照現有之說明內容使用探斟攝像儀，探斟攝像儀內部所設置的防護措施可能無法發揮應有功效。請妥善保存本說明書。

- 本探斟攝像儀僅可交由合格的專業技師以原廠替換零件進行維修。如此才能夠確保本探斟攝像儀的安全性。

- 請不要在存有易燃液體、氣體或粉塵等易爆環境下操作本探斟攝像儀。探斟攝像儀內可能產生火花並點燃粉塵和氣體。

- 對探斟攝像儀進行任何作業（例如安裝、保養等等）以及搬運、收納探斟攝像儀之前，必須先將充電電池從探斟攝像儀中取出。

- 長時間不使用時，請將取出探斟攝像儀中的電池。電池可能因長時間存放不使用而自行放電。

- 光束不可以對準人或動物，本身也不要直視光束，即使和光束相距甚遠也不可以做上述動作。

- 使用探斟攝像儀時，請先檢查工作範圍。探斟攝像儀不得有任何部位碰觸到電線、活動部件或化學物質。請為鋪設在工作範圍內的電線斷電。這些措施是為了降低爆炸、觸電及物件損壞之風險。

- 如果工作範圍內含有危害健康的物質，請您穿戴適當的個人防護裝備，例如護目鏡、防護手套或防毒面罩等。下水道或其他類似區域可能內含具毒性、傳染性、腐蝕性或其他危害健康特性的固體、液體或氣體。

- 您在有害身體健康的區域內作業時，請特別注意保持乾淨。作業期間請勿進食。請您避免碰觸危害身體健康的物質，工作完畢後請用熱肥皂液清洗可能接觸到有害物質的雙手及其他身體部位。這樣做，是為了降低對身體的危害。

- 使用探斟攝像儀時，請勿站在水中。在水中進行作業，有觸電之虞。

- 切勿拆開充電電池。可能造成短路。

- 如果充電電池損壞了，或者未按照規定使用充電電池，充電電池中會散發出有毒蒸氣。充電電池可能起火或爆炸。工作場所必須保持空氣流通，如果身體有任何不適必須馬上就醫。充電電池散發的蒸氣會刺激呼吸道。

- 不當使用或充電電池受損時，充電電池可能會流出可燃液體。請避免接觸。意外沾到時，請用水徹底沖洗。如果液體跑進眼睛裡，請進一步就醫。從電池中滲出的液體可能造成腐蝕或起火。

- 尖銳物品（例如釘子或螺絲起子）或是外力皆有可能造成充電電池損壞。進而導致內部短路而發生電池起火、冒煙、爆炸或過熱等事故。

- 充電電池不使用時，請讓它遠離迴紋針、硬幣、鑰匙、釘子、螺釘或其他小金屬物體，以免造成兩極相接。電池端點短路會引起燃燒或火災。

- 僅可使用產品的原廠充電電池。如此才可依照產品提供過載保護。

- 僅能使用製造商規定的充電器進行充電。將適用於某特定電池盒的充電器用於其他電池盒時，可能會造成起火燃燒。

| 保護充電電池免受高溫（例如長期日照）、火焰、污垢、水液和濕氣的侵害。有爆炸及短路之虞。

×
×

警告

×
×

請確保鈕扣電池不會落入兒童手中。鈕扣電池相當危險。

- 不得吞食鈕扣電池或將之放入身體其他孔洞。若有誤食鈕扣電池之疑慮或是不小心讓它經由其他身體部位的開口進入體內，請立刻就醫。若誤食鈕扣電池，2 小時內便可能因體內嚴重腐蝕而致死。

| 磁性配件不得接近植入裝置以及諸如心律調節器或胰島素幫浦等其他醫療器材。 配件磁鐵形成的磁場可能干擾植入裝置或醫療器材運作。

- 請讓磁性配件遠離磁性資料儲存裝置和易受磁場干擾的高靈敏器材。配件之磁鐵所形成的磁場可能造成無法挽救的資料遺失。