# 撮影したデータの保存/転送 (GIC 4‑23 C)

## 写真を撮影する

写真撮影ボタン(14)を押して、現在ディスプレイに表示されている画像を撮影します。写真はスコープの内部メモリに保存され、USBType‑C®経由で転送することができますす。

## USB Type‑C®インターフェース経由でデータを送信する

USB Type‑C®経由でデータを転送するためにスコープの電源を入れます。USB Type‑C®差込口(3)のカバーを開いてから、USB Type‑C®差込口にUSB Type‑C®ケーブル(29)を差し込んでPCと接続します。

PCでファイルブラウザを開き、ドライブBosch_GICを選択します。保存したファイルは、スコープの内部メモリからコピーしたり、PCに移動したり、削除したりすることができます。

目的の作業が終わったら、ドライブとの接続を解除します。

注意事項：最初にPCのオペレーションシステムからドライブをログアウト（イジェクト）してください。そうしないと、スコープの内部メモリが損傷するおそれがあります。

USB Type-C®ケーブルを取り外します（するとスコープは自動的にオフになります）。水やほこりから守るために、上部のカバー(2)を閉じます。

注意事項：必ずUSB Type-C®インターフェースを介してスコープとPCを接続してください。他の装置に接続すると、スコープが損傷するおそれがあります。

注意事項：USB Type-C®インターフェースはデータを転送するためにのみ使用し、バッテリーや他の装置を充電するために使用することはできません。