# Bắt Đầu Vận Hành

## Bật Mở và Tắt

Để bật camera kiểm tra, bạn hãy ấn nút bật/tắt (8) hoặc nút giữa (11).

Hướng dẫn: Nếu cáp camera không được lắp khi bật, màn hình sẽ hiển thị thông báo lỗi.

Để tắt camera kiểm tra, bạn hãy ấn lại nút bật/tắt (8) cho đến khi màn hình tắt.

Nếu trong vài phút không có nút nào trên camera kiểm tra được nhấn, nó sẽ tự động tắt để bảo vệ pin hoặc ắc quy. Bạn có thể xác định thời gian tắt trong menu chính.

## Điều chỉnh đèn trong đầu camera

Để điều chỉnh đèn, hãy nhấn nút bên trái (10) hoặc bên phải (13) liên tục cho đến khi đạt độ sáng mong muốn hoặc đèn tắt.

- Không nhìn thẳng vào đèn (5) và không chĩa đèn vào người khác. Ánh sáng của đèn có thể gây lóa mắt.

## Phóng to/thu nhỏ hình ảnh trong màn hình (Thu phóng)

Để đặt mức phóng to của màn hình, nhấn nút lên (9) hoặc xuống (12) cho đến khi đạt được mức phóng đại mong muốn.