# การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

อย่า‌จุ่ม‌อุปกรณ์พบพา (15) ลงใน‌น้ำ‌หรือ‌ของเหลว‌อื่นๆ

รักษากล้องตรวจจับให้สะอาดอยู่เสมอ ทำความสะอาดกล้องตรวจจับและอุปกรณ์ช่วยเหลือทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่คุณทำงานในบริเวณที่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เช็ดสิ่งสกปรกออกด้วยผ้านุ่มที่เปียกหมาดๆอย่าใช้สารซักฟอกหรือตัวทำละลาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรทำความสะอาดเลนส์กล้อง (6) เป็นประจำและป้องกันจากเกาะจับของขุยผ้า

## เปลี่ยนแบตเตอรี่กระดุมที่ติดตั้งในตัว

ต้องเปลี่ยนถ่านกระดุมโดย Bosch หรือศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับอนุญาตสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าของ Bosch

- โปรดทราบ: ต้อเปลี่ยนใช้ถ่านกระดุมประเภทเดียวกันเสมอ อันตราย‌จาก‌การระเบิด

- นำถ่านกระดุมที่หมดไฟแล้วออกมา และนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ถ่านกระดุมที่หมดไฟแล้วอาจรั่วไหล และส่งผลเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทำให้บุคคลบาดเจ็บได้