# ติดตั้งกระจก แม่เหล็ก หรือตะขอเกี่ยว (ดูภาพประกอบ E)

กระจก (28), ตะขอ (27) หรือแม่เหล็ก (26) สามารถใช้เป็นตัวช่วยในการประกอบเข้ากับหัวกล้อง (4) ได้

เลื่อนตัวช่วยอย่างใดอย่างหนึ่งจากทั้ง 3 อย่างเข้ากับหัวกล้อง (4) จนสุดตามที่ปรากฏในรูปภาพ

หมายเหตุ: แม่เหล็ก (26) และตะขอ (27) เหมาะสำหรับเคลื่อนย้ายและถอดวัตถุที่หลวม มีขนาดเล็ก และมีน้ำหนักเบาเท่านั้น หากดึงแรงเกินไป กล้องตรวจสภาพหรือตัวช่วยอาจชำรุดเสียหายได้