# Çalışırken dikkat edilecek hususlar

- Sıcak hava fanında bir çalışma yap‌madan önce her zaman fişi prizden çekin.

Not: Memeyi (1) işlenecek iş parçasına çok yaklaştırmayın. Oluşan hava birikimi sıcak hava fanının aşırı ısınmasına neden olabilir.

## Isı korumasını kaldırın

Özellikle dar yerlerde çalışmak için ısı korumasını (2) çevirerek çıkarabilirsiniz.

- Sıcak memeye dikkat edin! Isı koruması olmadan çalışırken, yanma riski yüksektir.

Isı emniyetini (2) çıkarmak veya takmak için sıcak hava fanını kapatın ve soğumaya bırakın.

Daha hızlı soğutmak için, sıcak hava fanını ayarlanabilir en düşük sıcaklıkta da çalışmaya bırakabilirsiniz.

## Sıcak hava fanının bırakılması

Sıcak hava fanını soğumaya bırakmak için veya her iki elinizle çalışmak için yerleştirme yüzeylerine (3) bırakın.

- Bırakılan sıcak hava fanıyla çalışırken çok dikkatli olun! Sıcak meme veya sıcak hava akımı nedeniyle yanma tehlikesi vardır.

Sıcak hava fanını düz, sabit bir yüzeye konumlandırın. Devrilmeyeceğinden emin olun. Çalışma alanınızın dışındaki kabloyu, sıcak hava fanını devirmeyecek veya aşağı çekmeyecek şekilde emniyete alın.

Sıcak hava fanını uzun süre kullanmayacaksanız fişten çekin.