# Güvenlik talimatı

Bütün güvenlik talimatını ve uyarıları okuyun. Güvenlik talimatlarına ve uyarılara uyulmadığı takdirde elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara neden olunabilir.

Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ileride kul‌lan‌mak üzere saklayın.

- Bu sıcak hava fanı çocukların ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı veya yeterli deneyim ve bilgisi olmayan kişilerin kullanması için tasarlanmamıştır. Bu sıcak hava fanı 8 yaşından itibaren çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı ve yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişinin denetimi altında veya sıcak hava fanının güvenli kullanımı hakkında aydınlatıldıkları ve bu kullanıma bağlı tehlikeleri kavradıkları takdirde kullanılabilir. Aksi takdirde hatalı kullanım ve yaralanma tehlikesi vardır.

- Kullanım, temizlik ve bakım işlemleri esnasında çocuklara göz kulak olun. Bu yolla çocukların sıcak hava aleti ile oynamasını önlersiniz.

- Sıcak hava fanını dikkatli ve özenli kullanın. Bu sıcak hava fanını yangın veya patlama tehlikesi yaratan yüksek ısı oluşturur.

- Yanıcı malzemeler yakınında çalışırken özellikle dikkatli olun. Kızgın hava akımı veya kızgın meme toz veya gazları tutuşturabilir.

- Sıcak hava fanı ile patlama tehlikesi olan ortamlarda çalışmayın.

- Sıcak hava akımını uzun süre aynı yere doğrultmayın. Örneğin plastikleri, boyaları, cilaları veya benzeri malzemeleri işlerken kolay alevlenir gazlar ortaya çıkabilir.

- Isının görünmeyen yanıcı malzemeler tarafından iletilebileceğini ve bunların alevlenebileceğini dikkate alın.

- İşiniz bittikten sonra sıcak hava fanını güvenli biçimde bırakın ve saklamak üzere kaldırmadan önce yerleştirme yüzeyleri üzerine tam olarak soğumasını bekleyin. Kızgın nozül hasara neden olabilir.

- Çalışır durumdaki sıcak hava fanını denetiminiz dışında bırakıp gitmeyin.

- Kullanılmayan sıcak hava fanlarını, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. Bu sıcak hava fanını tanımayan veya bu güvenlik talimatını okumayan kişilerin aleti kullanmasına izin vermeyin. Deneyimsiz kişiler tarafından kullanıldıklarında sıcak hava fanları tehlikelidir.

- Sıcak hava fanını yağmura ve neme karşı koruyun. Sıcak hava fanının içine su sızması elektrik çarpma riskini artırır.

- Sıcak hava fanını taşımak, asmak veya fişi prizden çekmek için kabloyu kullanmayın. Kabloyu ısıya ve yağa karşı koruyun. Hasarlı veya dolaşmış kablo elektrik çarpma tehlikesini artırır.

- Daima koruyucu gözlük kullanın. Koruyucu gözlük yaralanma riskini azaltır.

- Aletin kendinde ayarlama işlemleri yapmadan, aksesuar parçalarını değiştirmeden veya sıcak hava fanını kaldırmadan önce fişi prizden çekin. Bu önlem sıcak hava fanının istenmeden çalışmasını önler.

- Her kullanımdan önce sıcak hava fanını, kabloyu ve fişi kontrol edin. Hasar tespit edecek olursanız sıcak hava fanını kullanmayın. Sıcak hava fanını kendiniz açmayın ve orijinal yedek parça kullanmak koşulu ile sadece kalifiye uzman personele onartın. Hasarlı sıcak hava fanı, kablo ve fiş elektrik çarpma riskini artırır.

Çalışma yerinizi iyi havalandırın. Çalışma esnasında ortaya çıkan gaz ve buharlar genellikle sağlığa zararlıdır.

- Koruyucu iş eldivenleri kullanın ve kızgın memeye dokunmayın. Yanma tehlikesi vardır.

- Sıcak hava akımını başkalarına veya hayvanlara doğrultmayın.

- Bu sıcak hava fanını saç kurutma makinesi olarak kullanmayın. Aletten çıkan hava akımı saç kurutma makinelerinden çıkan hava akımından çok daha sıcaktır.

- Sıcak hava fanının içine yabancı nesnelerin kaçmamasına dikkat edin.

- Memenin (nozulun) iş parçasına mesafesi, işlenen malzemeye (metal, plastik vb.) ve amaçlanan işlem türüne bağlıdır. Çalışmaya başlamadan önce her defasında hava miktarı ve sıcaklık açısından bir test yapın.

- Sıcak hava fanının nemli ortamlarda kullanılması zorunlu ise kaçak akım koruma şalteri kullanın. Kaçak akım ko‌ruma şalterinin kullanımı elektrik çarpma tehlikesini azaltır.

- Sıcak hava fanını hasarlı kablo ile kullanmayın. Hasar gören kabloya dokunmayın ve çalışma esnasında kablo hasar görecek olursa fişi prizden çekin. Hasarlı kablolar elektrik çarpma tehlikesini artırır.