# Bezpečnostní upozornění

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržování bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

- Tato horkovzdušná pistole není určená k tomu, aby ji používaly děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi. Tuto horkovzdušnou pistoli mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi pouze tehdy, pokud na ně dohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba instruovala ohledně bezpečného zacházení s horkovzdušnou pistolí a chápou nebezpečí, která jsou s tím spojená. V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávného zacházení a poranění.

- Při používání, čištění a údržbě dohlížejte na děti. Tak bude zajištěno, že si děti nebudou s horkovzdušnou pistolí hrát.

- Zacházejte s horkovzdušnou pistolí opatrně. Horkovzdušná pistole vytváří velké teplo, které představuje zvýšené nebezpečí požáru a výbuchu.

- Buďte obzvláště opatrní, když pracujete v blízkosti hořlavých materiálů. Proud horkého vzduchu, resp. horká tryska mohou zapálit prach nebo plyny.

- Nepracujte s horkovzdušnou pistolí v prostředí s nebezpečím výbuchu.

- Nemiřte proudem horkého vzduchu po delší dobu na jedno místo. Při práci s plasty, barvami, laky a podobnými materiály mohou vznikat snadno vznětlivé plyny.

- Mějte na zřeteli, že se teplo může dostat ke skrytým hořlavým materiálům a může je zapálit.

- Předtím než horkovzdušnou pistoli po použití zabalíte, odstavte ji bezpečně na odkládací plochy a nechte ji zcela vychladnout. Horká tryska může způsobit škody.

- Nenechávejte zapnutou horkovzdušnou pistoli bez dozoru.

- Nepoužívané horkovzdušné pistole uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby horkovzdušnou pistoli používaly osoby, které s ní nejsou seznámené nebo nečetly tyto pokyny. Horkovzdušné pistole jsou nebezpečné, pokud je používají nezkušené osoby.

- Chraňte horkovzdušnou pistoli před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do horkovzdušné pistole zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Nepoužívejte kabel k nošení či zavěšení horkovzdušné pistole nebo k vytažení zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před horkem a olejem. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

- Vždy noste ochranné brýle. Ochranné brýle snižují riziko poranění.

- Než budete provádět nastavení nářadí, vyměňovat příslušenství nebo horkovzdušnou pistoli odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí horkovzdušné pistole.

- Před každým použitím zkontrolujte horkovzdušnou pistoli, kabel a zástrčku. Pokud zjistíte poškození, horkovzdušnou pistoli nepoužívejte. Neotevírejte sami horkovzdušnou pistoli a nechte ji opravit pouze kvalifikovanými odbornými pracovníky a pouze za použití originálních náhradních dílů. Poškozené horkovzdušné pistole, poškozené kabely a zástrčky zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.

Pracoviště důkladně větrejte. Plyny a výpary, které vznikají při práci, jsou často zdraví škodlivé.

- Noste ochranné rukavice a nedotýkejte se horké trysky. Hrozí nebezpečí popálení.

- Nemiřte proud horkého vzduchu na osoby nebo zvířata.

- Nepoužívejte horkovzdušnou pistoli jako fén na vlasy. Vystupující proud vzduchu je výrazně teplejší než u fénu na vlasy.

- Dbejte na to, aby se do horkovzdušné pistole nedostala žádná cizí tělesa.

- Vzdálenost trysky od obrobku se řídí podle obráběného materiálu (kovu, plastu atd.) a zamýšleného druhu práce. Vždy proveďte test týkající se množství vzduchu a teploty.

- Pokud se nelze vyhnout používání horkovzdušné pistole ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- Nepoužívejte horkovzdušnou pistoli s poškozeným kabelem. Pokud se kabel během práce poškodí, nedotýkejte se ho a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Poškozené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.