# Introducerea acumulatorului

- Nu introdu forţat acumulatorul. Acumulatorul este proiectat astfel încât să poată fi introdus în suflanta cu aer cald numai în poziţia corectă.

Introdu acumulatorul încărcat în adaptorul pentru acumulator până când acesta se fixează.

Acumulatorul litiu-ion este protejat împotriva descărcării profunde prin „Electronic Cell Protection (ECP)”. În cazul în care acumulatorul este descărcat, suflanta cu aer cald este deconectată prin intermediul unui circuit de protecţie.