# 安全规章

请阅读所有的安全规章和指示。不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和／或严重伤害。

应将所有安全规章和指示保存到将来。

- 儿童和身体、感官或精神上有缺陷或缺乏经验与知识的人员不得使用本本暖风机。 对于八岁以上的儿童和身体、感官或精神上有缺陷或缺乏经验与知识的人员，倘若其得到负责其安全的人员监护或接受过监护人有关热风机使用的指导并已了解到可能的危险，则可以使用本热风机。否则会有误操作和人身伤害的危险。

- 在使用、清洁和保养时请看管好儿童。 确保儿童不会使用本热风机玩耍。

- 小心谨慎地使用热风枪。本热风枪会剧烈发热，增加火灾和爆炸危险。

- 如果您在周围有可燃材料的环境下工作，要格外小心。高温空气流或高温喷嘴可能会将粉尘或气体点燃。

- 不得在有爆炸危险的环境下使用本热风枪。

- 不要长时间将高温空气流对准同一个位置。例如在加工塑料、颜料、油漆或类似材料时，会产生易燃气体。

- 请注意，热量会传导到隐蔽位置的可燃材料处并将其点燃。

- 使用后请将热风枪安全放到存放位置，装进包装带走前应使其表面完全冷却。热喷嘴可能会带来损伤。

- 本热风枪启动后，不得无人监管。

- 将闲置不用的热风枪贮存在儿童所及范围之外。并且不要让不熟悉热风枪或对这些说明不了解的人操作本设备。让经验不足的人操作热风枪容易发生意外。

- 不得将热风枪暴露在雨中或潮湿环境中。水进入热风枪将增加电击危险。

- 请始终佩戴护目镜。护目镜可降低受伤的风险。

- 调整设备设置、更换附件或贮存热风枪前，要移除充电电池。这种防护性措施将减少热风枪意外起动的危险。

确保工作场地通风良好。工作时产生的气体和蒸汽时常会损害健康。

- 请佩戴保护手套，请勿触摸高温喷嘴。有烫伤危险。

- 不得将高温空气流对准人或动物。

- 不得将本热风枪用于吹干头发。它吹出的空气流温度比吹风机吹出的高得多。

- 注意，不得有异物进入热风枪中。

- 喷嘴和工件之间的距离取决于待加工的材料（金属、塑料等）和打算使用的加工方法。首先就空气量和温度进行一次测试。

- 切勿打开充电电池。可能造成短路。

- 如果充电电池损坏或者未按照规定使用，充电电池中会散发出有毒蒸汽。充电电池可能会燃烧或爆炸。工作场所必须保持空气流通，如果身体有任何不适必须马上就医。蒸汽会刺激呼吸道。

- 如果充电电池使用不当或者损坏，可能会有易燃的电解液从充电电池中流出。避免与之接触。 如果意外碰到，用水冲洗。 如果电解液碰到眼睛，还要寻求医疗帮助。 从充电电池流出的液体会刺激或灼伤皮肤。

- 钉子、螺丝刀等尖锐物品或外力作用可能会损坏充电电池。 有可能出现内部短路、蓄电池燃烧、发出烟雾、爆炸或过热。

- 当电池盒不用时，将它远离其他金属物体，例如回形针、硬币、钥匙、钉子、螺钉或其他小金属物体，以防一端与另一端连接。电池端部短路会引起燃烧或火灾。

- 只能将此充电电池用在制造商的产品中。 这样才能确保充电电池不会过载。

- 请只用制造商推荐的充电器充电。不可以使用针对某些特定蓄电池的充电器，为其它的蓄电池充电，可能引起火灾。

| 保护充电电池免受高温（例如长期阳光照射）、火焰、脏污、水和湿气的侵害。有爆炸和短路的危险。