# 安全注意事項

請詳讀所有安全注意事項和指示。如未遵守安全注意事項與指示，可能導致火災、人員遭受電擊及／或重傷。

請妥善保存所有安全注意事項與指示，以供日後查閱之用。

- 本熱風機不適合兒童以及身體、感官或心智能力有缺陷，或是缺乏相關經驗及知識的人士使用。8 歲以上兒童以及身體、感官或心智能力有缺陷，或是缺乏相關經驗及知識的人士，只要在他人監督下或接受過如何安全處置此熱風機的指導，並充份瞭解相關危險，即可使用該熱風機。否則可能會造成操作上的錯誤，進而使人員受傷。

- 使用、清潔及維修期間，請隨時留意兒童。如此才能確保他們未將本熱風機當做玩具任意玩耍。

- 請您謹慎對待此熱風機。本熱風機所散發出來的熱度極高，進一步提高了著火及爆炸的危險性。

- 在易燃材料附近作業時，請格外小心。高溫氣流或高溫出風口可能點燃粉塵或氣體。

- 請勿在具有爆炸危險的環境中使用本熱風機。

- 請勿將高溫氣流長時間對準同一位置吹拂。加工塑膠、顏料、烤漆或其他類似材質時，可能會產生易燃氣體。

- 請小心，熱能可能會傳導至隱蔽的可燃材質，進而點燃起火。

- 熱風機每次使用完畢後以靠置座朝下的方式穩固地放置在一旁，待工具完全冷卻後再將它收藏起來。出風口的溫度極高，可能造成物品受損。

- 不可放任已啟動的熱風機無人看管。

- 請將閒置不用的熱風機儲放在兒童所及範圍之外。請勿將本熱風機交付予不熟悉該產品或未細讀本說明書的人員來進行操作。將本熱風機交給未經訓練的人員使用是危險的做法。

- 不得將熱風機暴露在雨中或潮濕環境中。 水進入熱風機將增加觸電危險。

- 請全程佩戴護目鏡。護目鏡可降低受傷風險。

- 在進行任何裝置設定、更換配件或貯存熱風機之前，請先取出充電電池。這個預防措施可避免熱風機意外啟動。

作業區請保持通風良好。作業時所產生的氣體和蒸氣常常是對健康有害。

- 請戴上防護手套，不要碰觸溫度極高的出風口。可能導致人員灼傷。

- 高溫氣流不可以對準人或動物。

- 本熱風機不可當作家用吹風機使用。它吹出來的氣流溫度要比家用吹風機高出許多。

- 請注意：不得有任何異物進入熱風機。

- 請配合加工材質（金屬、塑膠等）及預計進行的加工方式，調整噴管至工件之間的距離。務必先試一下風量和溫度。

- 切勿拆開充電電池。可能造成短路。

- 如果充電電池損壞了，或者未按照規定使用充電電池，充電電池中會散發出有毒蒸氣。充電電池可能起火或爆炸。工作場所必須保持空氣流通，如果身體有任何不適必須馬上就醫。充電電池散發的蒸氣會刺激呼吸道。

- 不當使用或充電電池受損時，充電電池可能會流出可燃液體。請避免接觸。意外沾到時，請用水徹底沖洗。如果液體跑進眼睛裡，請進一步就醫。從電池中滲出的液體可能造成腐蝕或起火。

- 尖銳物品（例如釘子或螺絲起子）或是外力皆有可能造成充電電池損壞。進而導致內部短路而發生電池起火、冒煙、爆炸或過熱等事故。

- 充電電池不使用時，請讓它遠離迴紋針、硬幣、鑰匙、釘子、螺釘或其他小金屬物體，以免造成兩極相接。電池端點短路會引起燃燒或火災。

- 僅可使用產品的原廠充電電池。如此才可依照產品提供過載保護。

- 僅能使用製造商規定的充電器進行充電。將適用於某特定電池盒的充電器用於其他電池盒時，可能會造成起火燃燒。

| 保護充電電池免受高溫（例如長期日照）、火焰、污垢、水液和濕氣的侵害。有爆炸及短路之虞。