# Petunjuk Keselamatan

Bacalah semua petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

Simpan semua peringatan dan petunjuk kerja untuk keperluan di waktu yang akan datang.

- Pistol udara panas ini tidak dirancang untuk digunakan oleh anak-anak dan orang dengan keterbatasan fisik, sensorik atau mental atau yang kurang pengalaman dan pengetahuan. Pistol udara panas ini dapat digunakan oleh anak-anak mulai umur 8 tahun dan orang dengan keterbatasan fisik, sensorik atau mental atau yang kurang pengalaman dan pengetahuan selama mereka diawasi oleh seseorang yang bertanggung jawab atau diberi pengarahan mengenai cara penggunaan pistol udara panas yang aman dan mereka mengerti bahaya yang mungkin terjadi. Jika tidak, terdapat risiko kesalahan pengoperasian dan cedera.

- Awasi anak-anak Anda saat penggunaan, pembersihan, dan pemeliharaan. Hal itu memastikan anak-anak tidak bermain dengan mesin kipas angin.

- Perlakukan pistol udara panas ini dengan hati-hati. Pistol udara panas ini memproduksi panas yang tinggi yang dapat menimbulkan risiko kebakaran dan risiko ledakan yang tinggi.

- Berhati-hatilah saat sedang bekerja di dekat bahan yang mudah terbakar. Aliran udara panas dan hawa panas dapat memercikkan api terhadap debu dan gas.

- Jangan mengoperasikan pistol udara panas di area yang berpotensi memicu ledakan.

- Jangan menggunakan aliran udara panas dalam waktu yang lama dan pada lokasi yang sama. Gas yang berpotensi menyulut api dapat sangat mudah muncul, misalnya saat sedang dalam proses pengerjaan pada plastik, warna, cat, atau bahan yang sejenis.

- Perhatikan apakah terdapat panas pada bahan-bahan mudah terbakar yang sedang dalam proses pengerjaan dan apakah bahan tersebut dapat memercikkan api.

- Setelah digunakan, letakkan pistol udara panas dengan aman di rak penyimpanan dan biarkan menjadi dingin sebelum disimpan. Nozel yang panas dapat menyebabkan kerusakan.

- Jangan meninggalkan pistol udara panas yang dihidupkan tanpa pengawasan.

- Simpan pistol udara panas yang tidak digunakan di luar jangkauan anak-anak. Jangan biarkan seseorang yang tidak mengenal pistol udara panas atau belum membaca petunjuk menggunakan pistol ini. Pistol udara panas berbahaya jika digunakan oleh seseorang yang tidak berpengalaman.

- Jauhkan pistol udara panas dari hujan atau basah. Air yang masuk ke dalam pistol udara panas akan meningkatkan risiko terjadinya sengatan listrik.

- Pakailah selalu kacamata pelindung. Kacamata pelindung mengurangi risiko cedera.

- Lepaskan baterai sebelum melakukan pengaturan perangkat, ganti komponen aksesori atau simpan pistol udara panas. Tindakan keselamatan kerja ini menghindarkan pistol udara panas hidup tanpa disengaja.

Beri sirkulasi udara yang baik pada tempat kerja Anda. Saat bekerja, gas dan uap yang terdapat di sana seringkali memberikan dampak terhadap kesehatan.

- Pakailah sarung tangan pelindung dan jangan menyentuh nozel yang panas. Terdapat risiko kebakaran.

- Jangan mengarahkan aliran udara panas kepada orang atau hewan peliharaan.

- Jangan menggunakan pistol udara panas sebagai alat pengering rambut. Aliran udara yang keluar memiliki panas yang luar biasa dibandingkan alat pengering rambut.

- Pastikan tidak ada benda asing yang masuk ke dalam pistol udara panas.

- Jarak nozel ke benda kerja disesuaikan dengan material yang dikerjakan (logam, plastik, dsb.) dan jenis pekerjaan yang diinginkan. Selalu lakukan uji coba terlebih dulu terkait volume udara dan suhu.

- Jangan membuka baterai. Ada bahaya terjadinya korsleting.

- Asap dapat keluar apabila terjadi kerusakan atau penggunaan yang tidak tepat pada baterai. Baterai dapat terbakar atau meledak. Biarkan udara segar mengalir masuk dan kunjungi dokter apabila mengalami gangguan kesehatan. Asap tersebut dapat mengganggu saluran pernafasan.

- Penggunaan yang salah pada baterai atau baterai yang rusak dapat menyebabkan keluarnya cairan yang mudah terbakar dari baterai. Hindari terkena cairan ini. Jika tanpa sengaja terkena cairan ini, segera bilas dengan air. Jika cairan tersebut terkena mata, segara hubungi dokter untuk pertolongan lebih lanjut. Cairan yang keluar dari baterai dapat menyebabkan iritasi pada kulit atau luka bakar.

- Baterai dapat rusak akibat benda-benda lancip, seperti jarum, obeng, atau tekanan keras dari luar. Hal ini dapat menyebabkan terjading hubungan singkat internal dan baterai dapat terbakar, berasap, meledak, atau mengalami panas berlebih.

- Jika baterai tidak digunakan, jauhkan baterai dari klip kertas, uang logam, kunci, paku, sekrup, atau benda-benda kecil dari logam lainnya, yang dapat menjembatani kon‌tak-kontak. Korsleting antara kontak-kontak baterai dapat mengakibatkan kebakaran atau api.

- Hanya gunakan baterai pada produk yang dibuat oleh produsen. Hanya dengan cara ini, baterai dapat terlindung dari kelebihan muatan.

- Hanya isi ulang daya baterai menggunakan alat pengisi daya yang dianjurkan oleh produsen. Alat pengisi daya baterai yang khusus untuk mengisi daya baterai tertentu dapat mengakibatkan kebakaran jika digunakan untuk mengisi daya baterai yang tidak cocok.

| Lindungi baterai dari panas, misalnya juga dari paparan sinar matahari dalam waktu yang lama, api, kotoran, air dan kelembapan. Terdapat risiko ledakan dan korsleting.