# Thay dĩa chà (xem Hình B)

Hướng dẫn: Bạn hãy thay ngay dĩa chà bị hỏng (5).

Kéo giấy nhám ra. Hãy vặn 4 vít (9) ra hết cỡ (bằng chìa vặn vít T20) và tháo dĩa chà ra (5). Hãy lắp dĩa chà mới (5) và siết chặt lại vít.

Hướng dẫn: Khi lắp dĩa chà hãy đảm bảo rằng răng của khóa dừng bắt chặt vào lỗ của dĩa chà.

Hướng dẫn: Giá đỡ dĩa chà chỉ được (10) thay bởi một đại lý ủy quyền dịch vụ khách hàng dụng cụ điện Bosch.