# Predbiranje broja okretaja

## (GWS 12-125 S)

Kotačićem za predbiranje broja okretaja (33) možete i tijekom rada prethodno odabrati potreban broj okretaja. Podaci u donjoj tablici su preporučene vrijednosti.

Materijal | Primjena | Radni alat | Položaj kotačića
--- | --- | --- | ---
Metal | Skidanje stare boje | Brusni list | 2–3
Metal | Četkanje, skidanje hrđe | Lončasta četka, brusni list | 3
Plemeniti čelik | Brušenje | Brusna ploča/brusna ploča od fibera | 4−6
Metal | Grubo brušenje | Brusna ploča | 6
Metal | Rezanje | Rezna ploča | 6
Kamen | Rezanje | Dijamantna rezna ploča | 6

Navedene vrijednosti stupnjeva broja okretaja služe za orijentaciju.

- Nazivni broj okretaja pribora mora biti najmanje jednak maksimalnom broju okretaja navedenom na električnom alatu. Pribor koji radi na broju okretaja većem od nazivnog mogao bi se slomiti i oštetiti.

Stupanj predbiranja broja okretaja | GWS 12-125 S [min–1]
--- | ---
1 | 2800
2 | 3900
3 | 5200
4 | 6500
5 | 8100
6 | 11 000

Navedene vrijednosti stupnjeva broja okretaja služe za orijentaciju.