# Piuliţă cu strângere rapidă

Pentru înlocuirea uşoară a dispozitivelor de şlefuire fără a folosi alte scule, în locul piuliţei de strângere (17) puteţi folosi piuliţa cu strângere rapidă (18).

- Piuliţa cu strângere rapidă (18) poate fi folosită numai pentru discuri de şlefuire sau de tăiere.

Folosiţi numai o piuliţă cu strângere rapidă în perfectă stare, nedeteriorată (18).

La înşurubare aveţi grijă ca partea inscripţionată a piuliţei cu strângere rapidă (18) să nu fie îndreptată spre discul de şlefuire; săgeata trebuie să fie îndreptată spre marcajul indexului (34).

Pentru fixarea arborelui de polizat, apăsaţi tasta de blocare a arborelui (2). Pentru a fixa strâns piuliţa cu strângere rapidă, răsuciţi puternic în sens orar discul de şlefuire.

Dacă piuliţa cu strângere rapidă este nedeteriorată şi a fost fixată corespunzător, o puteţi slăbi manual, prin rotirea manuală în sens antiorar a inelului zimţat. Nu slăbiţi niciodată cu cleştele o piuliţă cu strângere rapidă blocată, ci folosiţi cheia pentru şplinturi în acest scop. Aşezaţi cheia pentru şplinturi conform reprezentării din imagine.