# การปฏิบัติงาน

- อย่า‌ใช้งาน‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌หนัก‌เกินไป‌จน‌เครื่อง‌หยุด‌ชะงัก

- ดึง‌ปลั๊กไฟ‌ออกจาก‌เต้าเสียบ‌ก่อน‌ปรับ‌แต่ง‌เครื่อง

- ใช้ความระมัดระวังเมื่อเจาะช่องในผนังที่รับน้ำหนัก ดูบท "ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง"

- ยึดชิ้นงานให้แน่น หากชิ้นงานไม่อยู่นิ่งได้ด้วยน้ำหนักของตัวเอง

- หลัง‌ใช้งาน‌เครื่องมือไฟฟ้า‌‌อย่าง‌หนัก ต้อง‌ปล่อย‌เครื่องให้‌วิ่ง‌ตัวเปล่า‌ต่อเป็นเวลาสองสามนาที‌เพื่อ‌ให้‌เครื่องมือ‌‌เย็นลง

- อย่า‌ใช้‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ร่วมกับ‌แท่น‌ตัดออก

- อย่าสัมผัสจานตัดและขัดจนกว่าจะเย็นลง ขณะ‌ทำงาน จาน‌จะ‌ร้อน‌มาก

ข้อแนะนำในการทำงาน
การเริ่มต้นปฏิบัติงาน