# Пускане в експлоатация

- Съобразявайте се с напрежението в захранващата мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва съответства на данните, изписани на табелката на електроинструмента. Уреди, обозначени с 230 V, могат да бъдат захранвани и с напрежение 220 V.

При използване на електроинструмента с мобилни генератори на ток, които нямат достатъчно резерви от мощност, респ. нямат подходящо регулиране на напрежението с подсилване на пусковия ток, може да се стигне до ограничения на мощността или нетипично поведение при включване.

Моля, имайте предвид пригодността на използвания от Вас генератор на ток, по-конкретно по отношение на мрежовото напрежение и честота.

## Включване и изключване

(GWS 12-125 P)

За въвеждане в експлоатация на електроинструмента избутайте лоста за отключване (31) напред и натиснете след това превключвателя за вкл/изкл (3) нагоре.

За да изключите електроинструмента, отпуснете пусковия прекъсвач (3).

- Преди ползване проверявайте шлифоващите инструменти. Шлифоващият инструмент трябва да е монтиран безукорно и да може да се върти свободно. Оставяйте за проба инструмента да се върти в продължение на най-малко 1 минута. Не използвайте повредени, биещи или вибриращи шлифоващи инструменти. Повредени шлифоващи инструменти могат да се разрушат и да предизвикат наранявания.

## Включване и изключване

(GWS 12-125 S)

За включване на електроинструмента преместете пусковия прекъсвач (32) напред.

За застопоряване на пусковия прекъсвач (32) натиснете пусковия прекъсвач (32) в предния му край, докато усетите прещракване.

За изключване на електроинструмента отпуснете пусковия прекъсвач (32) респ. ако е застопорен, кратковременно натиснете и отпуснете пусковия прекъсвач (32).

- Преди ползване проверявайте шлифоващите инструменти. Шлифоващият инструмент трябва да е монтиран безукорно и да може да се върти свободно. Оставяйте за проба инструмента да се върти в продължение на най-малко 1 минута. Не използвайте повредени, биещи или вибриращи шлифоващи инструменти. Повредени шлифоващи инструменти могат да се разрушат и да предизвикат наранявания.