# Các dụng cụ mài được chấp nhận

Tất cả các dụng cụ mài được đề cập trong các trang hướng dẫn sử dụng đều có thể sử dụng.

Số vòng quay cho phép [min-1] hoặc vận tốc vòng [m/s] của dụng cụ mài đã sử dụng phải tương ứng với các thông số trong bảng sau đây.

Do đó hãy lưu ý số vòng quay cho phép hoặc vận tốc vòng trên nhãn của dụng cụ mài.

| max. [mm] | [mm] |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [/phút] | [m/s]
| 125 | 7 | – | 22,2 | – | 11000 | 80
| 125 | 3 | – | 22,2 | – | 11000 | 80
| 125 | – | – | – | – | 11000 | 80
| 75 | 30 | – | – | – | 11000 | 45
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 11000 11000 | 80 80
| 125 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80
| 82 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80
| 125 | 2,4 | 10 | 22,2 | > 0 | 11000 | 80