# Schválené brúsne nástroje

Môžete používať všetky brúsne nástroje vymenované v tomto návode na používanie.

Prípustné otáčky [ot/min] alebo obvodová rýchlosť [m/s] používaných brúsnych nástrojov musia zodpovedať minimálne údajom v nasledujúcej tabuľke.

Preto venujte pozornosť prípustným otáčkam alebo obvodovej rýchlosti na etikete brúsneho nástroja.

| Max. [mm] | [mm] |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [ot/min] | [m/s]
| 125 | 7 | – | 22,2 | – | 11 000 | 80
| 125 | 3 | – | 22,2 | – | 11 000 | 80
| 125 | – | – | – | – | 11 000 | 80
| 75 | 30 | – | – | – | 11 000 | 45
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 11 000 11 000 | 80 80
| 125 | – | – | M 14 | – | 11 000 | 80
| 82 | – | – | M 14 | – | 11 000 | 80
| 125 | 2,4 | 10 | 22,2 | > 0 | 11 000 | 80