# Uvedenie do prevádzky

##

Na zapnutie elektrického náradia posuňte odisťovaciu páčku (6) dopredu a potom potlačte vypínač (7) nahor.

Na vypnutie elektrického náradia uvoľnite vypínač (7).

##

Dvomi tlačidlami predvoľby otáčok (3) môžete nastaviť potrebné otáčky aj počas prevádzky. Potrebné otáčky sú závislé od materiálu a pracovných podmienok a dajú sa zistiť praktickým vyskúšaním.

LED kontrolky | ot/min
--- | ---
Trvalé svietenie 1× biela | 5 000
Trvalé svietenie 2× biela | 7 500
Trvalé svietenie 3× biela | 10 000
Trvalé svietenie 4× biela | 12 500
Trvalé svietenie 5× biela | 15 000

- Menovité otáčky príslušenstva musia byť minimálne rovnaké ako maximálne otáčky vyznačené na elektrickom náradí. Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie, ako sú jeho menovité otáčky, sa môže zlomiť a rozletieť.

##

Nasledujúca tabuľka vysvetľuje možné LED indikácie (2).

Farba | Stav | Význam/príčina | Riešenie
--- | --- | --- | ---
Biela | Trvalé svietenie (1× ... 5×) | Predvoľba otáčok | pozri Predvoľba otáčok (pozri obrázok B)
Zelená | Trvalé svietenie (2× ... 5×) | Akumulátor je nabitý | pozri Indikácia stavu nabitia akumulátora
Žltá | Trvalé svietenie (1×) | Akumulátor je takmer vybitý pozri Indikácia stavu nabitia akumulátora | Akumulátor čoskoro vymeňte, príp. nabite
Blikanie (5×) | Je dosiahnutá kritická teplota (motor, elektronika, akumulátor) | Elek‌trické náradie nechajte bežať na voľnobeh a vychladnúť
Červená | Trvalé svietenie (1×) | Akumulátor vybitý pozri Indikácia stavu nabitia akumulátora | Akumulátor vymeňte, príp. nabite
Blikanie (5×) | Elektrické náradie je prehriate a vypne sa | Elektrické náradie nechajte ochladiť a opäť zapnite
Elektrické náradie je zablokované a vypne sa | Odstráňte zablokovanie a elektrické náradie opäť zapnite
Je aktivovaná aretácia vretena a elektrické náradie sa vypne | Deaktivujte aretáciu vretena a elektrické náradie znova zapnite

##

Konštantná elektronika udržiava počet otáčok pri voľnobehu a pri zaťažení na približne rovnakej úrovni, a tým zabezpečuje rovnomerný pracovný výkon náradia.