# Çalıştırma

##

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

Elektrikli el aletini çalıştırmak için boşa alma kolunu (6) öne itin ve daha sonra açma/kapama şalterini (7) yukarı doğru bastırın.

Elektrikli el aletini kapatmak için açma/kapama şalterini (7) bırakın.

##

İki hız ön seçimi (3) düğmesiyle, gerekli devir sayısını alet çalışırken de seçebilirsiniz. Gerekli devir sayısı malzemeye ve çalışma koşullarına bağlıdır ve deneyerek bulunabilir.

LED'ler | [dev/dak]
--- | ---
Sürekli ışık 1 x beyaz | 5000
Sürekli ışık 2 x beyaz | 7500
Sürekli ışık 3 x beyaz | 10000
Sürekli ışık 4 x beyaz | 12500
Sürekli ışık 5 x beyaz | 15000

- Aksesuarın nominal hızı, en azından elektrikli el aletinde belirtilen maksimum hıza eşit olmalıdır. Nominal hızından daha hızlı çalışan aksesuarlar kırılabilir ve fırlayabilir.

##

Aşağıdaki tabloda olası LED göstergeleri (2) açıklanmaktadır.

Renk | Durum | Anlamı/nedeni | Çözümü
--- | --- | --- | ---
Beyaz | Sürekli ışık (1 x ... 5 x) | Hız ön seçimi | Bakınız Hız ön seçimi (bakınız: Resim B)
Yeşil | Sürekli ışık (2 x ... 5 x) | Akü dolu | Bakınız Akü şarj durumu göstergesi
Sarı | Sürekli ışık (1 x) | Akü boşalmak üzere Bakınız Akü şarj durumu göstergesi | Akü kısa süre içinde değiştirin veya şarj edin
Yanıp sönen ışık (5 x) | Kritik sıcaklığa ulaşıldı (motor, elektronik, akü) | Elektrikli el aletini boşta çalıştırarak soğutun
Kırmızı | Sürekli ışık (1 x) | Akü boş Bakınız Akü şarj durumu göstergesi | Aküyü değiştirin veya şarj edin
Yanıp sönen ışık (5 x) | Elektrikli el aleti çok ısındı ve kapanıyor | Elektrikli el aletini soğumaya bırakın ve tekrar açın
Elektrikli el aleti bir cisim tarafından engellendi ve kapanıyor | Engeli kaldırın ve elektrikli el aletini tekrar açın
Mil kilidini etkinleştirin ve elektrikli el aletini kapatın | Mil kilidini devre dışı bırakın ve elektrikli el aletini yeniden açın

##

Elektronik geri bildirim devresi, devir sayısını boşta ve yükte çalışırken sabit tutar ve çalışma performansının her zaman aynı kalmasına olanak sağlar.