# Aku laadimine (lisavarustus)

- Kasutage üksnes tehnilistes andmetes loetletud laadimisseadmeid. Ainult need laadimisseadmed on häälestatud teie akuga valgusti puhul kasutatavale liitiumioonakule.

Märkus: Aku on tarnimisel osaliselt laetud. Et tagada aku täit mahtu‌vust, laadige aku enne esmakordset kasutamist akulaadimisseadmes täie‌sti täis.

Liitium-ioonakut võib laadida igal ajal, ilma et see lühendaks aku kasutus‌iga. Laadimise kat‌kes‌ta‌mi‌ne ei kahjusta akut.

Liitium-ioonakut kaitseb süvatühjenemise eest akuelementide elektrooniline kaitse "Electronic Cell Protection (ECP)". Tühjenenud aku korral lülitab kaitselüliti akulambi välja.

- Pärast akulambi automaatset väljalülitumist ärge vajutage enam lülitile (sisse/välja). Aku võib kahjustada saada. Enne akulambi uuesti sisselülitamist veenduge, et aku on laetud ja akulamp on jahtunud.

Aku (4) eemaldamiseks vajutage lukustuse vabastamisnuppu (5) ja tõmmake aku akuvalgustist välja. Ärge rakendage seejuures jõudu.

Järgige jäätmekäitluse juhiseid.