# Teknik veriler

Akülü fener |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Anma gerilimi | V= | 18
Aydınlatma süresi, yak. | dak/Ah | 190
Toplam ışık akısı, maks. | lm | 420
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35
İşletim sırasındaA) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

Aydınlatılan nesnelerin renkleri bozulmuş olarak görünebilir.