# Технически данни

Акумулаторна лампа |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Номинално напрежение | V= | 18
Продължителност на светене, прибл. | min/Ah | 190
Общ светлинен ток, макс. | lm | 420
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаA) и при съхранение | °C | –20 ... +50
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

Цветовете на осветените обекти могат да изглеждат различни от истинските.