# Tekniske data

Batteridrevet lampe |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Nominell spenning | V= | 18
Lysvarighet , ca. | min/Ah | 190
Lysstrøm totalt, maks. | lm | 420
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftA) og ved lagring | °C | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

Det kan hende at gjengivelsen av fargen på de belyste objektene ikke blir helt riktig.