# البيانات الفنية

المصباح المزود بمركم |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18
مدة الإضاءة التقريبية | دقيقة/أمبير ساعة | 190
إجمالي تدفق الضوء، بحد أقصى | لومن | 420
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | ‎0 ... +35
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلA) وعند التخزين | °م | ‎‎–20 ... +50‏ ‎‎‎‎
المراكم الموصى بها |  | ‎GBA 18V... ‎ProCORE18V..‎.‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | ‎GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎

A)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة <0 °م

قد يختلف الانعكاس اللوني للأجسام المضاءة.