# شارژ کردن باتری (متعلقات)

- تنها شارژرهای ذکر شده در مشخصات فنی را بکار برید. تنها این شارژرها با باتری های لیتیوم-یونی که در چراغ قوه شما به کار رفته، مطابقت دارند.

نکته: باتری با شارژ نسبی ارسال می شود. برای دست یافتن به توان کامل باتری، قبل از بکار گیری آن برای اولین بار باید شارژ باتری بطور کامل در دستگاه شارژ تکمیل شود.

باتری های لیتیوم-یونی (Li-Ion) را میتوان همه وقت شارژ نمود، بدون اینکه از طول عمر آن کاسته شود. قطع کردن جریان شارژ آسیبی به باتری نمیرساند.

باتری های لیتیوم-یونی دارای سیستم حفاظت الکترونیک "Electronic Cell Protection ‎(ECP)‎" بوده و در برابر خالی شدن حفاظت می شوند. در صورت تخلیه شارژ باتری، چراغ قوّه توسط یک جریان محافظ بطور اتوماتیک خاموش میشود.

- پس از خاموش شدن اتوماتیک چراغ‌قوه شارژی از فشار دادن مجدد کلید قطع و وصل خودداری کنید. این میتواند باعث آسیب دیدن باتری شود. قبل از روشن کردن چراغ‌قوه شارژی مطمئن شوید که باتری شارژ و چراغ‌قوه شارژی خنک شده است.

برای برداشتن باتری قابل شارژ (4) دکمه آزاد سازی قفل (5) را فشار دهید و باتری قابل شارژ را از چراغ شارژی بیرون بکشید. هنگام انجام این کار از اِعمال فشار خودداری کنید.

به نكات مربوط به نحوه از رده خارج كردن باتری توجه كنید.