# Tekniske data

Akku-lampe |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Nominel spænding | V= | 18
Lystid , ca. | min/Ah | 190
Samlet lysstrøm, maks. | lm | 420
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftA) og ved opbevaring | °C | –20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

Farvegengivelsen af de belyste genstande kan være forvrænget.