# Dane techniczne

Lampa akumulatorowa |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Napięcie znamionowe | V= | 18
Czas świecenia, ok. | min/Ah | 190
Całkowity strumień świetlny, maks. | lm | 420
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyA) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

Możliwe jest zafałszowanie odwzorowania kolorów oświetlanych obiektów.