# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық фонарь |  | GLI VariLED
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 D43 4..‎ ‎
Номиналды кернеу | B= | 18
Жарықтандыру ұзақтығы, шам. | мин/ A-сағ | 190
Жалпы жарық ағыны, макс. | лм | 420
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіA) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

Жарықтандырылған нысандардың түстері басқаша болуы мүмкін.