# Üzembe helyezés

##

Hajtsa ki óvatosan a (5) kihajtható lábazatot és állítsa a padlóra az akkumulátoros lámpát. Ügyeljen arra, hogy a lámpa biztosan álljon.

##

Az állványmenettel (7) a lámpa egy állványra csavarozható.

A lámpát fixen rögzítse az állványhoz. Gondoskodjon róla, hogy a lámpa ne lazulhasson ki és/vagy eshessen le.

Ügyeljen arra, hogy az állvány stabilan álljon.

##

A (4) lámpafej a (8) tartófogantyúra van erősítve.A lámpafejet a tartófogantyú segítségével öt különböző helyzetbe lehet beállítani.

##

Az akkumulátoros lámpa üzembe helyezéséhez nyomja meg a (1) be-/kikapcsolót.

Az akkumulátoros lámpa kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a (1) be-/kikapcsolót.

##

Nyomja be rövid időre a (1) be-/kikapcsolót, hogy maximális fényerővel bekapcsolja az akkumulátoros lámpát. A fényerő 2 fokozatban történő beállításához tartsa benyomva a (1) be-/kikapcsolót, amíg el nem érí a kívántt fényerőt.

##

A megengedett üzemi hőmérséklet túllépése esetén az akkumulátoros kézilámpa kikapcsolásra kerül. Várja meg, amíg az akkumulátoros lámpa lehűl, majd ismét kapcsolja be azt.